DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen 

TYP: Altherma 3 R F X 

Inneneinheit EBVX16S23D9W für 
Außengerät ERLA14D9W oder ERLA16D9W

DAIKIN Altherma 3 R F X 14/16 kW 230L
Standgerät, 9 kW Heizstab, Heizen
Abmessungen Gerät (H x B x T): 1855 x
595 x 634 mm / Gewicht Gerät: 139 kg
Wasservolumen Speicher: 230 L
Max. Wassertemperatur: 60 C
Max. Wasserdruck: 10 bar
Nom. Schallleistungspegel: 44 dB(A)
Betriebsbereich Wasserseite
(Heizen): min. 15 C / max. 60 C (bis -7°C AT)
Betriebsbereich Wasserseite
(Kühlen): min. 5 C / max. 22 C
Betriebsbereich Wasserseite
(Brauchwasser): min. 25 C / max. 55 C
Wasserkreislauf Rohrleitungsanschlüsse: G1 Zoll (IG)
Warmwasserseite (kalt ein/warm aus): G 1 Zoll (AG)
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)!