DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: Altherma 3 R MT 

Inneneinheit ELBX12E9W für Außengerät ERRA08E9W bis ERRA12E9W

DAIKIN Altherma 3 R W HC MT
Wandgerät, 400V 9 kW Heizstab
----- Grunddaten -----
Abmessungen (HxBxT):
840 x 440 x 390 mm
Gewicht Gerät : 48,5 kg
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Heizen Wasserseite):
Min: 25 C / Max: 65 C (bis -15°C AT)
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Kühlen Wasserseite):
Min: 5 C / Max: 22 C
Betriebsbereich Vorlauftemp.
(Warmwasser Wasserseite)
Min: 25 C / Max: 61 C
Nom. Schallleistungspegel 44 dbA
----- Rohrleitungsanschlüsse -----
Wasserkreislauf: G 1" IG
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400 V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)!